**BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

**THÔNG BÁO YÊU CẦU BÁO GIÁ**

**Kính gửi:** Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Căn cứ Quyết định số 4562/QĐ-UBND ngày 19/11/2024 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án Nâng cấp bệnh viện tâm thần Hà Nội;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng ngày 11/12/2024;

Thực hiện Điểm d, khoản 2, Điều 16 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm thiết bị cho Dự án Nâng cấp bệnh viện tâm thần Hà Nội với nội dung cụ thể như sau:

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội. Đ/c: Số 258 Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội*.*

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Văn phòng - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội. SĐT: 024.3791.2636.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Ghi rõ cách tiếp nhận báo giá và nội dung báo giá cho Dự án Nâng cấp bệnh viện tâm thần Hà Nội theo một trong các cách thức sau:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Văn phòng - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội. Đ/c: Số 258 Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

- Nhận qua chuyển phát: Văn phòng - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội. Đ/c: Số 258 Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 16 tháng 12 năm 2024 đến trước 17h ngày 27 tháng 12 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 12 tháng 4 năm 2024.

**II. Nội dung yêu cầu báo giá:**

1. Danh mục thiết bị y tế theo phụ lục 01 kèm theo.

2. Các giấy tờ yêu cầu:

- Báo giá của thiết bị cung cấp: Đầy tủ thông tin như mẫu biểu (Phụ lục 02 đính kèm) và báo giá chi tiết các thiết bị cấu thành hệ thống.

- Catalog, yêu cầu về tính năng và yêu cầu kỹ thuật.

- USB file: tính năng và thông số kỹ thuật chi tiết của danh mục, file pdf báo giá.

- Thông số chào giá phải nêu đủ các thông số theo phụ lục 03 và chỉ rõ tham chiếu đến tài liệu của sản phẩm.

3. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Bệnh viện Tâm thần Hà Nội. Đ/c: Số 467 Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội*.*

4. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý 4 năm 2024.

5. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Tạm ứng 30% sau khi ký hợp đồng, thanh toán 90% khi hàng hóa được lắp đặt bàn giao đưa vào sử dụng và quyết toán hợp đồng sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

6. Các thông tin khác (nếu có).

Xin trân trọng thông báo.

**PHỤ LỤC 01**

**DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ**

(Kèm theo Văn bản yêu cầu báo giá trang thiết bị y tế của Ban QLDA)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên thiết bị Y tế** | **Đơn vị tính** | **Số Lượng** |
| **I** | **Trang thiết bị**  |   |   |
| 1 | Giường bệnh nhân 3 tay quay | Cái | 145 |
| 2 | Giường cấp cứu chỉnh điện | Cái | 10 |
| 3 | Máy kích thích từ xuyên sọ | Máy | 1 |
|   | **Tổng cộng** |   |   |

PHỤ LỤC 02

MẪU BÁO GIÁ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

**Mẫu báo giá**

**Áp dụng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế**

**BÁO GIÁ(1)**

**Kính gửi: ... *[ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]***

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... *[ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]*, chúng tôi .... *[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh]*báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục dịch vụ** | **Mô tả dịch vụ** | **Khối lượng mời thầu** | **Đơn vị tính** | **Đơn giá** | **Thành tiền** |
| 1 |   |   |   |   |   |   |
| 2 |   |   |   |   |   |   |
| ... |   |   |   |   |   |   |
| **Tổng cộng:** |   |

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ...*[ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày]*, kể từ ngày ... tháng... năm... *[ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].*

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

……, ngày.... tháng....năm....

|  |  |
| --- | --- |
|   | **Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp(2)***(Ký tên, đóng dấu (nếu có))* |

***Ghi chú:***

*(1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.*

*(2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.*

*Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.*

**PHỤ LỤC 03**

**CẤU HÌNH THIẾT BỊ Y TẾ**

**Dự án: Nâng cấp bệnh viện tâm thần Hà Nội**

|  |  |
| --- | --- |
| **I** | **Yêu cầu chung** |
|  | * Thiết bị mới 100%
* Sản xuất từ năm 2024 trở về sau
* Nguồn điện sử dụng: 220V/380V, 50Hz
* Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng: ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương
* Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **II** | **Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản** |
| **1** | **Giường bệnh nhân 3 tay quay** | **Cái** | **145** |
|  | **1. Cấu hình:**- Giường chính: 01 cái- Nệm: 01 cái- Cọc truyền: 01 cái- Tủ đầu giường kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái+ Giường bệnh nhân 3 tay quay+ Khung giường làm thép sơn tĩnh điện hoặc inox hoặc tương đương+ Đầu giường làm bằng chất liệu ABS hoặc tương đương+ Giường có chức năng nâng đầu, lưng, gối, điều chỉnh bằng tay quay+ Bánh xe có khóa hãm+ Tải trọng tối đa: ≥ 200 kg**2. Thông số kỹ thuật phải chào:**- Kích thước (dài x rộng): ≥ … mm- Góc nâng đầu: ≥ … độ- Góc nâng lưng: ≥ … độ- Góc nâng gối: ≥ … độ- Thanh chắn (dài x cao): ≥ … mm- Chiều dày đệm: ≥ … mm- Chất liệu đệm:- Vị trí cắm cọc truyền: … vị trí- Vị trí treo túi nước tiểu: … vị trí- Vị trí đai cốc định bệnh nhân: … vị trí- Bánh xe: ≥ … cái- Tải trọng tối đa: … kg- kích thước tủ đầu giường (dài x rộng x cao): …mm- Cấu tạo tủ đầu giường gồm: … |
| **2** | **Giường cấp cứu chỉnh điện** | **Cái** | **10** |
|  | **1. Cấu hình:**- Giường chính: 01 cái- Nệm: 01 cái- Cọc truyền: 01 cái- Tay cầm điều khiển: 01 cái- Khung thép sơn tĩnh điện hoặc inox hoặc tương đương- Đầu giường chất liệu ABS hoặc tương đương- Giường có chức năng nâng lưng, nâng gối, nâng hạ chiều cao bằng điện- Bánh xe có khóa hãm- Tải trọng tối đa: ≥ 200 kg**2. Thông số kỹ thuật phải chào:**- Kích thước (dài x rộng): ≥ … mm- Góc nâng đầu: ≥ … độ- Góc nâng lưng: ≥ … độ- Góc nâng gối: ≥ … độ- Nâng hạ chiều cao: từ … mm đến … mm- Thanh chắn (dài x cao): ≥ … mm, Chất liệu: …, có thể tháo rời.- Chiều dày đệm: ≥ … mm- Chất liệu đệm:- Vị trí cắm cọc truyền: … vị trí- Vị trí treo túi nước tiểu: … vị trí- Vị trí đai cốc định bệnh nhân: … vị trí- Bánh xe: ≥ … cái- Tải trọng tối đa: … kg |
| **3** | **Máy kích thích từ xuyên sọ** | **Máy** | **01** |
|  | 1. Cấu hình:- Máy chính và các phụ kiện chuẩn: 01 bộ- Khối làm mát: 01 cái- Khối cấp nguồn bổ sung: 01 cái- Hệ thống trạm điều khiển, bao gồm: Bộ máy tính, Bộ phần mềm điều trị.- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ- Chức năng: Điều trị/ phục hồi chức năng tối thiểu:+ Trầm cảm+ Rối loạn ám ảnh cưỡng chế+ Đột quỵ+ Đau thần kinh+ Đau không do thần kinh+ Đau cơ xơ hóa+ Đau nội tạng+ Bệnh parkinson+ Tâm thần phân liệt+ Động kinh+ Hội chứng Tourette2. Thông số kỹ thuật phải chào:- Chế độ kích thích: … chế độ- Từ trường cảm ứng lớn nhất: … tesla- Công suất xung lớn nhất: … J- Dạng xung: …- Số lần phóng điện tại cường độ 100%: … lần- Kiểu an toàn: …- Cuộn dây:+ Độ dài xung: …+ Cường độ từ trường lớn nhất: …+ Số lượng vòng xoắn: …+ Kích thước vòng xoắn: …+ Độ dài cáp: … m+ Điểm định hướng: … điểm- Phầm mềm gồm: …- Kết nối PC: …- Cổng kết nối: … |
|  | **CÁC YÊU CẦU KHÁC*** Thời hạn giao hàng: Theo quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
* Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng kể khi nghiệm thu đưa vào sử dụng.
* Bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo tiêu chuẩn của hãng sản xuất
* Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: 48 giờ.
* Có cam kết cung cấp giấy chứng nhận xuất xứ (CO), chứng nhận chất lượng (CQ) khi giao hàng
* Có ủy quyền hợp pháp từ nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối chính thức được ủy quyền của nhà sản xuất tại Việt Nam.
* Có cam kết bảo trì sau thời gian bảo hành, cam kết cung cấp phụ tùng thay thế và vật tư tiêu hao trong vòng tối thiểu 10 năm.

Có bảng báo giá các phụ tùng, linh kiện thay thế không thay đổi tối thiểu 5 năm sau thời gian bảo hành. |